# Įrankio keitimas (žr. A pav.)

- Sukamąja rankena (4) sukite pavaros bloką kiek galima aukštyn.
- Ant darbo įrankių neturi būti tepalo.

##

- Į gręžimo karūną (27) įstatykite išmetimo kaištį (26) (TCT ir HSS gręžimo karūnoms reikia skirtingo skersmens išmetimo kaiščio).
- Gręžimo karūną su išmetimo kaiščiu įstatykite į gręžimo karūnos adapterį (22) ir šešiabriauniu varžtu (6 mm) (25) užveržkite varžtus.
  Rekomenduojam naudoti gręžimo karūnas su „Weldon“ koteliu.
- Į įrankių įtvarą (12) įstatykite gręžimo karūnos adapterį.
- Aušinimo priemonės žarną (37) jungiamuoju atvamzdžiu sujunkite su gręžimo karūnos adapteriu .

##

Įrankiai su tvirtinamuoju kūgiu MK2:

- Įrankį įstatykite tiesiai į įrankių įtvarą (12).

Įrankiai su tvirtinamuoju kūgiu MK1:

- Įstatykite įrankį į redukcinę movą (MK2/MK1)(30).
- Redukcinę movą su įstatytu darbo įrankiu įstatykite į įrankių įtvarą (12).

Įrankiai su cilindriniu kotu:

- Užsukite vainikinį griebtuvą (32) ant konusinio strypelio (33) ir įstatykite įrankį.
- Konusinį strypelį su užsuktu vainikiniu griebtuvu įstatykite priedėlį į įrankių įtvarą (12).

- Įsitikinkite, kad įrankis patikimai užsifiksavo.

- Įdėdami tvirtinamąjį kūgį ar konusinį strypelį nenaudokite jėgos. Priešingu atveju galite pažeisti įrankių įtvarą ir įstatytą įrankį.

##

Norėdami sriegti sriegius, naudokite tinkamą sriegiklio adapterį (23).

- Sriegiklį (24) įstatykite į adapterį (23).
- Adapterį (23) su įstatytu sriegikliu (24) įstatykite į gręžimo karūnos adapterį (22) ir prisukite jį šešiabriauniu raktu (6 mm) (25).
- Gręžimo karūnos adapterį (22) įstatykite į įrankių įtvarą (12).

##

- MK2 išstūmimo pleištą (34) įstatykite į angą (13) taip, kad nusklembta briauna būtų nukreipta žemyn.
  Jei išstūmimo pleišto (34) nepavyksta prakišti per pavaros suklį, šiek tiek pasukite darbo įrankį.
- Naudodami plaktuką stumkite išstūmimo pleištą (34) link prietaiso ir atlaisvinkite įrankių įtvare esantį darbo įrankį.