# Arbeidsforberedelse

##

- Du må bare trykke på dreieretningsvelgeren (8) når elektroverktøyet er stanset.

- Høyregang: Trykk dreieretningsvelgeren (8) opp til stillingen «R».
- Venstregang: Trykk dreieretningsvelgeren (8) ned til stillingen «L».
  Merknad: Venstregang må ikke brukes ved boring.

##

Kontroller alltid funksjonen til feilstrømvernebryteren før elektroverktøyet brukes!

- Forviss deg om at av/på-bryter til magneten (20) er i stillingen "0".
- Sett inn nettstøpselet, og trykk på knappen RESET på feilstrømvernebryteren (15) til (16) lyser rødt.
- Trykk på knappen TEST på feilstrømvernebryteren (15) til (16) slukker. Hvis ikke (16) slukker, er feilstrømvernebryteren defekt og må repareres. Elektroverktøyet må ikke under noen omstendigheter brukes!
- Etter at (16) er slukket trykker du på nytt på knappen RESET.
- Når (16) lyser rødt, plasserer du verktøyet se Plassere elektroverktøyet riktig.

- OBS! Du må utføre denne testen på nytt før du bruker elektroverktøyet hver gang elektroverktøyet har blitt koblet fra strømkilden.

Merknad: Feilstrømvernebryteren beskytter mot elektrisk støt fra 10 mA.

##

Et laserkryss viser det eksakte borestedet.

- Slå på laserenheten med av/på-bryteren (7).
- Plasser elektroverktøyet på emnet, og juster det etter markeringen på emnet med laserkrysset.
- Trykk av/på-bryteren for magneten (20) oppover, og kontroller om elektroverktøyet sitter fast på emneoverflaten.
- Sikre eventuelt verktøyet med sikringsstroppen (44).

##

- Sikre alltid elektroverktøyet med sikringsstroppen som fulgte med ved arbeid i skrå eller loddrett stilling, slik at det ikke kan falle ned.

- Kontroller at sikringsstroppen fungerer som den skal før den brukes. Bruk aldri en skadet sikringsstropp. Skift den ut umiddelbart.

- Fest sikringsstroppen (44) helst uten klaring på elektroverktøyet.
- Skyv sikringsstroppen gjennom holderen (11), og legg den rundt emnet.
- Stram sikringsstroppen ved hjelp av skrallen (42).
- For å løsne sikringsstroppen trykker du på sperreklinken (43) på skrallen og trekker stroppen ut.
- Plasser sikringsstroppen slik at elektroverktøyet beveger seg bort fra deg hvis det glir.

##

Med skalaen (45) på sveivnavet (5) kan ønsket boredybde bestemmes.
Boredybden kan stilles inn ved hjelp av strekene på skalaen. Mellom de små strekene er det 1 mm, og mellom de store strekene er det 10 mm.