# Mantenimiento y limpieza

- Antes de cualquier manipulación en la herramienta eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de corriente.

- Mantenga limpia la herramienta eléctrica y las rejillas de refrigeración para trabajar con eficacia y seguridad.

Si es necesario reemplazar el cable de conexión, entonces esto debe ser realizado por Bosch o por un servicio técnico autorizado para herramientas eléctricas Bosch, para evitar riesgos de seguridad.

##

Aprox. 8 horas antes de que la herramienta eléctrica se apague a causa del desgaste de las escobillas de carbono, empieza a parpadear en rojo el indicador de cambio de las escobillas de carbono (14). Puede continuar utilizando la herramienta eléctrica hasta la desconexión.
Envíe la herramienta eléctrica al servicio técnico de Bosch. Consulte las direcciones en el apartado «Servicio técnico y asesoramiento de aplicación».

¡Jamás sustituya solamente una escobilla de carbono!

Nota: Emplee únicamente escobillas de carbono adquiridas a través de Bosch para este producto.

- Afloje las tapas (1) con un destornillador adecuado.
- Sustituya las escobillas de carbono con presión de resorte y atornille de nuevo la cubierta.

##

Si la herramienta eléctrica vibra fuertemente durante la perforación o si se ve un espacio en el riel de guía, se debe ajustar el ancho del espacio en el riel de guía. Esto evita que las herramientas se rompan y que la herramienta eléctrica se dañe.

- Desenchufe el conector de red de la toma de corriente, retire los útiles y el sistema de refrigeración y coloque la herramienta eléctrica en una superficie firme, lisa y horizontal.
- Gire la unidad de perforación (46) con la manivela (4) hacia arriba hasta que la ranura se encuentre por encima del tornillo superior (47).
- Suelte el tornillo superior (47) del riel de guía izquierdo con la llave Allen (4 mm) (25).
- Gire la unidad de perforación (46) con la manivela (4) totalmente hacia arriba.
- Suelte los 3 tornillos inferiores (47) del riel de guía izquierdo con la llave Allen (4 mm) (25).
- Apriete los 4 tornillos (48) con la llave Allen (3 mm) (25) y gire simultáneamente la unidad de perforación (46) con la manivela (4) hacia arriba y abajo. Ajuste la fuerza de avance deseada.
- Gire la unidad de perforación totalmente hacia arriba y atornille los 3 tornillos inferiores (47) del riel de guía izquierdo con la llave Allen (4 mm) (25).
- Gire la unidad de perforación totalmente hacia abajo y atornille los tornillos superiores (47) del riel de guía izquierdo con la llave Allen (4 mm) (25).

##

Si la herramienta eléctrica ha estado sometida a un uso intenso, revise los rayos láser y reajústelos si es necesario para garantizar un corte exacto.

- Para encender el láser, ponga el interruptor de conexión/desconexión del láser (7) en la posición "I".
- Desenrosque la cubierta del láser (49).
- Afloje un poco los tornillos del dispositivo de sujeción (51).
- Mueva la cruz del láser hacia la derecha o izquierda girando el tornillo (52) hacia la dirección correspondiente.
- Mueva la cruz del láser en dirección hacia o desde la herramienta girando el tornillo (53) hacia la dirección correspondiente.
- Apriete de nuevo firmemente los tornillos del dispositivo de sujeción (51).
- Atornille de nuevo firmemente la cubierta del láser (49).