# Указания по применению

##

- Сила удерживания магнитом электроинструмента в значительной степени зависит от толщины заготовки. Наибольшая сила удерживания магнитом достигается в малоуглеродистой стали толщиной не менее 20 мм.

Указание: При сверлении в стали меньшей толщины необходимо подкладывать дополнительную стальную пластину (минимальные размеры 100 x 200 x 20 мм) под магнитную опорную пластину. Закрепите стальную пластину, чтобы она не падала.

##

- Закрепляйте электроинструмент страховочной лентой при работах над головой или на поверхностях, которые не являются горизонтальными. При отказе электропитания или высокой нагрузке удерживающая магнитная сила не сохраняется. Электроинструмент может упасть и причинить травмы.

- Если рабочий инструмент заклинило, прекратите подачу и выключите электроинструмент. Проверьте причину заклинивания и устраните заклинивание рабочего инструмента. Не используйте функцию левого вращения.

- Перед началом работ всегда проверяйте все части системы охлаждения. Никогда не применяйте поврежденные части.

- Берегите от охлаждающей жидкости части рабочего инструмента, а также людей, находящихся в рабочей зоне.

Поверхность заготовки должна быть ровной и чистой. Сглаживайте грубые неровности, например, брызги, образующиеся при сварке, и удаляйте ржавчину, загрязнения и смазку. Удерживающая сила магнита действительна только для соответствующих поверхностей.

Мотор электроинструмента можно запустить только при включенном магните. Перед сверлением следует проверить силу магнита.

Индикатор силы магнита (21) | Сила магнита
--- | ---
Постоянный зеленый свет | Сила магнита достаточна
Мигающий красный световой сигнал | Недостаточная сила магнита, электроинструмент использовать нельзя. Причины: слишком малая сила магнита, неровная поверхность, лакокрасочное или цинковое покрытие, окалина, непригодный материал (напр., твердая сталь)

- Применяйте масло для охлаждения режущего инструмента, чтобы предотвратить перегрев или заклинивание сверла.
  Поставляемая система охлаждения может использоваться только при сверлении с помощью сверла.
- Центрирование обрабатываемых деталей для сверления.
- Спиральное сверло: Предварительно просверливайте малыми сверлами высверливаемые отверстия диаметром > 10 мм. Этим Вы уменьшаете усилие прижатия и снижаете нагрузку на электроинструмент.
- При сверлении используйте только идеально заточенные сверла (фирменные принадлежности).
- Выберите подходящую скорость в соответствии с техническими характеристиками инструмента.
  Указание: Для резьбы следует использовать самую низкую скорость.

##

- Включите лазер (выключатель лазера (7)).
- Выровняйте электроинструмент на заготовке при помощи лазерного перекрестия.
- Включите магнитную плиту, чтобы зафиксировать электроинструмент на обрабатываемой детали (Выключатель магнитной плиты (20)).
- При сверлении в вертикальных и скошенных поверхностях, а также при сверлении над головой закрепите электроинструмент страховочной лентой (44).
- Установите соответствующее число оборотов (регулировочное колёсико для выбора числа оборотов (2)).
- Включите электроинструмент (выключатель двигателя (9)).
- Для сверления вращайте кривошипную рукоятку (4) с равномерной подачей, пока не будет достигнута требуемая глубина сверления.
- Когда необходимая глубина сверления будет достигнута, ведите кривошипную рукоятку назад, пока приводной узел не вернется в исходное положение.
- Выключите электроинструмент, при необходимости отпустите страховочную ленту и выключите лазер и магнит.

##

- Применяйте только безупречные сверлильные коронки и проверяйте их перед каждым применением. Не используйте поврежденные сверлильные коронки.
- Немедленно выключайте электроинструмент, если сверлильная коронка застряла и перестала вращаться.
- Защищайте сверлильную коронку. Кончик сверлильной коронки очень твердый, но очень хрупкий.

Следующие меры помогают снизить или замедлить износ и поломку сверлильных коронок:

- Убедитесь, что при сверлении в стали имеется охлаждающая жидкость; используйте охлаждающую жидкость при сверлении в металле.
- Убедитесь, что заготовка ровная и чистая, чтобы обеспечить требуемую силу магнита.
- Перед сверлением убедитесь, что все части закреплены надлежащим образом.
- Перед началом и окончанием процесса сверления силу прижима необходимо уменьшить на 1/3.
- При образовании большого количества металлической стружки во время сверления таких материалов, как чугун или медное литье, вместо охлаждающей жидкости можно применять сжатый воздух для удаления металлической стружки.

##

Электроинструмент останавливается, если во время сверления нажать на переключатель направления вращения (8).
Кода переключатель направления вращения стоит в среднем положении, рабочий инструмент можно проворачивать по часовой стрелке, постоянно удерживая при этом выключатель мотора (9).
Это помогает мягко завершить процесс нарезания резьбы.