# Montáž a plnění chladicího systému (viz obrázek B)

- Chladicí systém se smí používat pouze při vrtání s vrtací korunkou.

- Chladicí systém se nesmí používat při vrtání do svislých nebo šikmých ploch nebo nad hlavou.

Objem nádrže chladiva (35) lze měnit vytažením a zatlačením nádrže od 500 do 750 ml.

- Nasaďte nádrž chladiva (35) do držáku (36).
- Držák s nádrží chladiva zasuňte shora do lišty (17).
- Přípojku (38) ventilu chladiva spojte s hadicí chladiva (37).

Nádrž chladiva (35) musí být před vrtáním naplněna chladivem.

- Zavřete ventil chladiva (39).
- Odšroubujte šroubovací víčko (40) nádrže chladiva a doplňte chladivo do nádrže chladiva (35).
- Znovu zašroubujte šroubovací víčko (40) na nádrž chladiva.
- Vytáhněte vytahovací uzávěr (41) nádrže chladiva.
- Před zapnutím elektronářadí úplně otevřete ventil chladiva (39).