# Przygotowanie do pracy

##

- Przełącznik kierunku obrotów (8) wolno przestawiać wyłącznie przy wyłączonym elektronarzędziu.

- Obroty w prawo: Przesunąć przełącznik kierunku obrotów (8) do góry w pozycję „R”.
- Obroty w lewo: Przesunąć przełącznik kierunku obrotów (8) do dołu w pozycję „L”.
  Wskazówka: Obrotów w lewo nie wolno używać do wiercenia.

##

Każdorazowo przed uruchomieniem elektronarzędzia należy sprawdzić prawidłowość działania wyłącznika różnicowoprądowego (PRCD)!

- Upewnić się, że włącznik/wyłącznik magnesu (20) znajduje się w pozycji „0”.
- Włożyć wtyczkę i nacisnąć przycisk RESET na wyłączniku ochronnym różnicowoprądowym (PRCD) (15) tak długo, aż wskaźnik (16) zaświeci się na czerwono.
- Nacisnąć przycisk TEST na wyłączniku ochronnym różnicowoprądowym (PRCD) (15) tak długo, aż wskaźnik (16) zgaśnie. Jeżeli wskaźnik (16) nie gaśnie, oznacza to, że wyłącznik ochronny różnicowoprądowy (PRCD) jest uszkodzony i musi zostać naprawiony. Nie wolno wówczas w żadnym wypadku użytkować elektronarzędzia!
- Gdy wskaźnik zgaśnie (16), należy ponownie nacisnąć przycisk RESET.
- Jeżeli wskaźnik (16) świeci się na czerwono, ustawić narzędzie robocze zob. Prawidłowe ustawienie elektronarzędzia.

- UWAGA! Każdorazowo po odłączeniu elektronarzędzia od źródła zasilania należy przeprowadzić test ponownie przed przystąpieniem do użytkowania elektronarzędzia.

Wskazówka: Wyłącznik ochronny różnicowoprądowy (PRCD) chroni przed porażeniem prądem elektrycznym powyżej 10 mA.

##

Krzyż lasera wskazuje w sposób bardzo dokładny miejsce wiercenia.

- Włączyć jednostkę lasera za pomocą włącznika/wyłącznika (7).
- Ustawić elektronarzędzie na materiale i skorygować pozycję tak, aby krzyż lasera znalazł się w punkcie zaznaczonym na obrabianym elemencie.
- Przesunąć włącznik/wyłącznik magnesu (20) do góry i sprawdzić, czy elektronarzędzie trzyma się powierzchni obrabianego elementu.
- W razie potrzeby należy zabezpieczyć elektronarzędzie za pomocą pasa zabezpieczającego (44).

##

- Podczas wszystkich prac wykonywanych w pozycji pionowej, pod kątem lub nad głową użytkownika elektronarzędzie musi być zabezpieczone przed upadkiem przy pomocy znajdującego się w wyposażeniu standardowym pasa zabezpieczającego.

- Przed użyciem sprawdzić prawidłowe działanie pasa zabezpieczającego. Nigdy nie używać uszkodzonego pasa zabezpieczającego, lecz natychmiast go wymienić.

- Pas zabezpieczający (44) należy zamocować do elektronarzędzia bez luzu.
- Przesunąć pas zabezpieczający przez uchwyt (11) i przełożyć go wokół obrabianego elementu.
- Zaciągnąć pas zabezpieczający za pomocą grzechotki (42).
- Aby zwolnić pas zabezpieczający, należy nacisnąć zapadkę (43) na grzechotce i wyciągnąć pas zabezpieczający.
- Pas zabezpieczający należy zamocować w taki sposób, aby w razie obsunięcia elektronarzędzie nie spadło na użytkownika.

##

Za pomocą skali (45) na piaście korby (5) można ustawić żądaną głębokość wiercenia.
Głębokość wiercenia można ustawić, kierując się kreskami na skali. Pomiędzy małymi kreskami odległość wynosi 1 mm, pomiędzy dużymi kreskami 10 mm.