# Arbejdsforberedelse

##

- Aktivér kun retningsomskifteren (8), når el-værktøjet står stille.

- Højreløb: Tryk retningsomskifteren (8) opad til position "R".
- Venstreløb: Tryk retningsomskifteren (8) nedad til position "L".
  Bemærk: Venstreløb må ikke benyttes til boring.

##

Kontrollér altid fejlstrømsbeskyttelseskontaktens funktion før ibrugtagning af el-værktøjet!

- Sørg for, at tænd/sluk-kontakten for magneten (20) er i position "0".
- Sæt netstikket i, og tryk på tasten RESET på fejlstrømsbeskyttelseskontakten (15), indtil indikatoren (16) lyser rødt.
- Tryk på tasten TEST på fejlstrømsbeskyttelseskontakten (15), indtil visningen (16) forsvinder. Hvis visningen (16) ikke forsvinder, er fejlstrømsbeskyttelseskontakten defekt og skal repareres. Arbejd ikke med el-værktøjet!
- Når visningen (16) er forsvundet, skal du trykke på tasten RESET.
- Når visningen (16) lyser rødt, skal du positionere værktøjet se Rigtig positionering af el-værktøj.

- BEMÆRK! Efter afbrydelse af el-værktøjet fra strømkilden skal du udføre denne test igen, før du benytter el-værktøjet.

Bemærk: Fejlstrømsbeskyttelseskontakten beskytter mod elektrisk stød fra 10 mA.

##

Et laserkryds viser det nøjagtige borested.

- Tænd for laserenheden med tænd/sluk-kontakten (7).
- Positionér el-værktøjet på emnet, og juster det med laserkrydset på emnets markering.
- Tryk tænd/sluk-kontakten for magneten (20) opad, og kontrollér, om el-værktøjet sidder fast på emnets overflade.
- Om nødvendigt skal el-værktøjet sikres med sikkerhedsbåndet (44).

##

- Husk ved alle arbejdsopgaver i skrå eller lodret stilling eller over hovedhøjde at sikre el-værktøjet mod at falde ned ved hjælp af det medfølgende sikkerhedsbånd.

- Kontroller sikkerhedsbåndet for korrekt funktion før anvendelse. Brug aldrig et beskadiget sikkerhedsbånd, men udskift det straks.

- Fastgør så vidt muligt sikkerhedsbåndet (44) slørfrit på el-værktøjet.
- Skub sikkerhedsbåndet gennem holderen (11), og anbring det omkring emnet.
- Stram sikkerhedsbåndet ved hjælp af skralden (42).
- For at løsne sikkerhedsbåndet skal du trykke på spærrepalen (43) på skralden og trække sikkerhedsbåndet ud.
- Anbring sikkerhedsbåndet, så el-værktøjet bevæger sig væk fra dig, hvis det skulle smutte.

##

Med skalaen (45) på håndsvingsnavet (5) kan den ønskede boredybde fastlægges.
Boredybden kan indstilles ved hjælp af stregerne på skalaen. Afstanden er 1 mm mellem de små streger og 10 mm mellem de store streger.