# Hướng Dẫn Sử Dụng

##

- Lực giữ bằng từ tính của dụng cụ điện phụ thuộc chủ yếu vào độ dày của phôi gia công. Lực giữ bằng từ tính mạnh nhất có thể đạt được là trên thép non với độ dày tối thiểu 20 mm.

Hướng dẫn: Khi khoan trên thép có độ dày thấp, một tấm thép bổ sung (kích thước tối thiểu 100 x 200 x 20 mm) phải được đặt bên dưới tấm đế từ tính. Cố định tấm thép để chống rơi xuống.

##

- Cố định chắc dụng cụ điện bằng đai chằng khi làm việc trên cao hoặc trên bề mặt không nằm ngang. Trong trường hợp mất điện hoặc tải quá mức, lực giữ bằng từ tính không được duy trì. Dụng cụ điện có thể rơi và gây ra tai nạn.

- Nếu dụng cụ gài bị kẹp, không cấp liệu nữa và tắt dụng cụ. Hãy kiểm tra nguyên nhân kẹp và khắc phục nguyên nhân gây kẹp dụng cụ gài. Không sử dụng chức năng Xoay ngược chiều kim đồng hồ.

- Luôn kiểm tra tất cả bộ phận của hệ thống dung dịch làm mát trước khi bắt đầu làm việc. Không sử dụng bộ phận bị hỏng.

- Giữ dung dịch làm mát tránh xa các bộ phận dụng cụ và người trong khu vực làm việc.

Bề mặt dụng cụ phải nhẵn và sạch. Hãy làm nhẵn những chỗ thô ráp, ví dụ hoa lửa hàn và loại bỏ rỉ sét, bụi bẩn và dầu mỡ. Lực giữ của nam châm chỉ áp dụng cho các bề mặt tương ứng.

Chỉ có thể khởi động động cơ dụng cụ điện, nếu bật nam châm. Trước khi khoan cần kiểm tra cường độ từ.

Hiển thị cường độ từ (21) | Cường độ từ
--- | ---
Đèn sáng liên tục màu xanh lá | Cường độ từ đủ
Đèn nhấp nháy màu đỏ | Cường độ từ không đủ, không được sử dụng dụng cụ điện. Nguyên nhân: bề mặt không bằng phẳng, độ dày vật liệu thấp, lớp sơn phủ, lớp gỉ hoặc lớp kẽm, vật liệu không phù hợp (ví dụ thép nhiều carbon)

- Hãy sử dụng dầu nhờn để khoan hay dầu nhờn để cắt để làm mát và bôi trơn, và để tránh bị quá nóng hay làm mũi khoan bị chèn chặt.
  Hệ thống dung dịch làm mát được cung cấp chỉ có thể được sử dụng khi khoan bằng mũi khoan ống.
- Hãy núng tâm phôi gia công để khoan.
- Mũi khoan xoắn: Hãy khoan bằng một đường kính nhỏ nếu đường kính > 10 mm. Cách này cho phép bạn giảm lực gia tải và làm cho dụng cụ điện không bị ứng xuất căng.
- Chỉ sử dụng mũi khoan ống (Phụ kiện có nhãn hiệu) sắc và không bị lỗi khi khoan.
- Chọn tốc độ phù hợp theo thông số kỹ thuật của dụng cụ gài.
  Lưu ý: Khi cắt ren, phải sử dụng số vòng quay thấp nhất.

##

- Bật laser (Công tắc bật/tắt Laser (7)).
- Hãy căn chỉnh dụng cụ điện bằng vạch chữ thập laser trên phôi gia công.
- Bật nam châm để cố định dụng cụ điện trên phôi gia công. (Công tắc bật/tắt nam châm (20)).
- Cố định chắc dụng cụ điện bằng đai chằng khi khoan trên bề mặt thẳng đứng hoặc nghiêng hay khi làm việc trên cao (44).
- Đặt tốc độ quay phù hợp (Núm xoay để chọn trước tốc độ (2)).
- Bật công tắc cho máy hoạt động (Công tắc bật/tắt động cơ (9)).
- Hãy xoay tay quay (4) với tốc độ cấp liệu không đổi để khoan, cho đến khi đạt được độ sâu khoan mong muốn.
- Nếu đạt được độ sâu khoan mong muốn, hãy quay ngược tay quay cho đến khi đơn vị truyền động trở về vị trí ban đầu.
- Tắt dụng cụ điện, nới lỏng đai chằng nếu cần và tắt laser và nam châm.

##

- Chỉ sử dụng các mũi khoan ống không bị lỗi và kiểm tra trước mỗi lần sử dụng. Không sử dụng mũi khoan rỗng đã bị hư hỏng.
- Tắt dụng cụ điện ngay, nếu mũi khoan ống được cắm.
- Hãy bảo vệ mũi khoan ống. Đầu nhọn của mũi khoan ống cứng, nhưng cũng dễ gãy.

Các biện pháp sau đây giúp giảm thiểu hoặc làm chậm tốc độ hao mòn và gãy mũi khoan ống:

- Hãy đảm bảo rằng luôn có đủ dung dịch làm mát khi khoan trên thép; sử dụng dung dịch làm mát để cắt kim loại.
- Đảm bảo rằng phôi gia công bằng phẳng và sạch, để đảm bảo cường độ từ cần thiết.
- Bạn hãy đảm bảo chắc chắn trước khi khoan, rằng tất cả bộ phận được gắn đúng.
- Khi bắt đầu và khi kết thúc quá trình khoan, cần giảm áp suất tiếp xúc khoảng 1/3.
- Khi có một lượng lớn phoi kim loại được tạo ra khi khoan trên các vật liệu như gang, đồng đúc, v.v., có thể sử dụng khí nén thay cho dung dịch làm mát để hỗ trợ loại bỏ các phoi kim loại.

##

Dụng cụ điện dừng, nếu gạc vặn chuyển đổi chiều quay (8) được kích hoạt trong khi khoan.
Nếu gạc vặn chuyển đổi chiều quay ở vị trí chính giữa, dụng cụ gài có thể được xoay theo chiều kim đồng hồ bằng cách nhấn liên tục công tắc bật/tắt động cơ (9).
Nhờ đó, quá trình cắt ren có thể được kết thúc nhẹ nhàng.