# Förberedande arbeten

##

- Aktivera rotationsriktningsomkopplaren (8) endast när elverktyget står stilla.

- Högergång: Tryck riktningsomkopplaren (8) uppåt till läge "R".
- Vänstergång: Tryck riktningsomkopplaren (8) nedåt till läge "L".
  Obs: vänstergång får inte användas för borrning.

##

Kontrollera att jordfelsbrytaren fungerar varje gång innan du börjar använda elverktyget!

- Se till att till/från-brytaren för magneten (20) står i läge ”0”.
- Sätt i elkontakten och tryck på knappen RESET på jordfelsbrytaren (15) tills indikeringen (16) lyser rött.
- Håll knappen TEST nedtryckt på jordfelsbrytaren (15) tills indikeringen (16) slocknar. Om indikeringen (16) inte försvinner är jordfelsbrytaren defekt och måste repareras. Arbeta aldrig med elverktyg!
- Tryck på RESET igen när indikeringen (16) har slocknat.
- När indikeringen (16) lyser rött placerar du verktyget se Korrekt placering av elverktyget.

- OBSERVERA! Om elverktyget har skiljts från strömkällan måste testet utföras igen innan du börjar använda elverktyget.

Obs: Jordfelsbrytaren skyddar mot elstöt från 10 mA.

##

Ett laserkors indikerar exakt borrstället.

- Slå på laserenheten med till-/frånbrytaren (7).
- Placera elverktyget på arbetsstycket och rikta in det med laserkorset på markeringen på arbetsstycket.
- Tryck magnetens strömställare Till/Från (20) uppåt och kontrollera att elverktyget är fäst vid arbetsstyckets yta.
- Säkra ev. elverktyget med säkerhetsremmen (44).

##

- Säkra så att elverktyget inte kan falla ner med den medföljande säkerhetsremmen vid alla arbeten i snett eller lodrätt läge, eller ovanför huvudet.

- Kontrollera före användning att säkerhetsremmen fungerar felfritt. Använd aldrig en skadad säkerhetsrem utan byt istället ut den omedelbart.

- Fäst säkerhetsremmen (44) med så lite spel som möjligt på elverktyget.
- Skjut säkerhetsremmen genom fästet (11) och lägg det runt arbetsstycket.
- Dra fast säkerhetsremmen med hjälp av spärrskaftet (42).
- För att lossa säkerhetsremmen trycker du ut spärren (43) på spärrskaftet och drar ut säkerhetsremmen.
- Fäst säkerhetsbandet så att elverktyget rör sig bort från dig om det glider av.

##

Med skalan (45) på vevnavet (5) kan önskat borrdjup fastställas.
Borrdjupet kan ställas in med hjälp av strecken på skalan. Det är 1 mm mellan de små strecken och 10 mm mellan de stora.