# Instructions d’utilisation

##

- La force de maintien magnétique de l’outil électroportatif varie fortement en fonction de l’épaisseur de la pièce. La plus grande force de maintien magnétique est obtenue sur un acier doux d’une épaisseur d’au moins 20 mm.

Remarque : Pour effectuer des perçages dans un acier de faible épaisseur, il convient de placer une plaque d’acier supplémentaire (dimensions minimales 100 x 200 x 20 mm) sous le plateau magnétique. Protégez la plaque d’acier contre les chutes.

##

- Lors de travaux en hauteur ou sur des surfaces qui ne sont pas horizontales, sécurisez l’outil électroportatif à l’aide d’une sangle de sécurité. L’aimant n’agit plus lors d’une panne de courant ou lors d’une sollicitation trop élevée. L’outil électroportatif peut tomber et provoquer des accidents.

- Si l’accessoire se bloque, n’exercez plus aucune pression et éteignez l’outil. Vérifiez la raison du blocage et supprimez la cause du blocage de l’accessoire de travail. N’utilisez pas la fonction rotation gauche.

- Avant le début des travaux, vérifiez toujours toutes les pièces du système de lubrification. N’utilisez jamais de pièces endommagées.

- Tenez le lubrifiant à l’écart des pièces de l’outil et des personnes se trouvant dans la zone de travail.

La surface de la pièce doit être lisse et propre. Supprimez les aspérités grossières (éclats de soudure, etc.) sur la surface et enlevez la rouille volante, les saletés et la graisse. L’aimant ne peut générer une force de maintien suffisante que sur des surfaces propres et lisses.

Il faut que l’aimant soit actif pour pouvoir démarrer le moteur de l’outil électroportatif. Vérifiez avant tout perçage la force magnétique exercée.

Voyant de force magnétique (21) | Force magnétique
--- | ---
Lumière verte continue | Force magnétique suffisante
Lumière rouge clignotante | La force magnétique est insuffisante, ne pas utiliser l’outil électroportatif. Causes : matériau pas assez épais, surface pas plane ou revêtue d’une couche de peinture, calamine ou zinc, matériau inapproprié (p. ex. acier dur)

- À des fins de refroidissement et de graissage, utilisez une émulsion de perçage ou une huile de coupe pour éviter toute surchauffe ou le blocage du foret.
  Le système de lubrification fourni ne doit être utilisé qu’en cas d’utilisation d’une scie-trépan.
- Amorcez au pointeau les pièces avant le perçage.
- Foret hélicoïdal : pour des diamètres de perçage > 10 mm, percez au préalable un trou de petit diamètre. Ceci permet de réduire la pression de contact et de ménager l’outil électroportatif.
- N’utilisez que des scies-trépans en parfait état et bien affûtées (accessoires de marque).
- Sélectionnez la vitesse appropriée en fonction des spécifications de l’accessoire.
  Remarque : Pour effectuer des taraudages, utilisez la vitesse la plus basse.

##

- Activez le laser (interrupteur d’activation/désactivation du laser (7)).
- Alignez l’outil électroportatif avec la pièce à l’aide de la croix laser.
- Activez l’aimant pour fixer l’outil électroportatif sur la pièce (interrupteur d’activation/désactivation de l’aimant (20)).
- En cas de perçage en position verticale ou inclinée ou au-dessus de la tête, sécurisez l’outil électroportatif avec la sangle de sécurité (44).
- Réglez une vitesse appropriée (molette de présélection de vitesse (2)).
- Mettez l’outil électroportatif en marche (interrupteur de mise en marche/arrêt du moteur (9)).
- Pour percer, tournez la manivelle (4) avec une avance régulière jusqu’à ce que la profondeur de perçage souhaitée soit atteinte.
- Lorsque la profondeur de perçage souhaitée est atteinte,faites revenir en arrière la manivelle jusqu’à ce que l’unité d’entraînement se retrouve dans sa position initiale.
- Éteignez l’outil électroportatif, le cas échéant, desserrez la sangle de sécurité et éteignez le laser et désactivez l’aimant.

##

- N’utilisez que des scies-trépans en parfait état et vérifiez-les avant chaque utilisation. Ne réutilisez en aucun cas une scie-trépan endommagée.
- En cas de blocage de la scie-trépan, éteignez immédiatement l’outil électroportatif.
- Protégez la scie-trépan. La pointe de la scie-trépan est dure, mais également fragile.

Les mesures suivantes vous aideront à réduire l’usure et le risque de cassure des scies-trépans :

- Pour les perçages dans l’acier, lubrifiez suffisamment avec un lubrifiant adapté à la découpe de métaux.
- Assurez-vous que la pièce est plane et propre pour obtenir la force magnétique requise.
- Avant de percer, assurez-vous que toutes les pièces sont correctement fixées.
- Réduisez d’1/3 la pression exercée au début et à la fin du perçage.
- Pour les matériaux qui génèrent lors du perçage de grandes quantités de copeaux métalliques (fonte, cuivre moulé, etc.), il est possible d’utiliser de l’air comprimé à la place du lubrifiant pour faciliter l’évacuation des copeaux métalliques.

##

L’outil électroportatif s’arrête si vous actionnez le sélecteur de sens de rotation (8) pendant le perçage.
Quand le sélecteur de sens de rotation se trouve en position centrale, l’accessoire de travail peut être tourné dans le sens horaire en appuyant en continu sur l’interrupteur marche/arrêt du moteur (9).
Cela permet de mettre fin en douceur à l’opération de taraudage.