# 工作准备

##

- 只能在电动工具静止时操纵正逆转开关(8)。

- 正转：将正逆转开关(8)向上推入位置“R”。
- 逆转：将正逆转开关(8)向下推入位置“L”。
  提示：逆转不允许用于钻孔。

##

每次使用电动工具前都要检查故障电流保护开关的功能！

- 请确保磁铁电源开关(20)处于位置“0”。
- 插入电源插头，按压故障电流保护开关(15)上的按键RESET，直到指示灯(16)亮红灯。
- 按住故障电流保护开关(15)上的按键TEST，直到指示灯(16)熄灭。如果指示灯(16)不熄灭，则说明故障电流保护开关损坏并且必须修理。此时不要使用电动工具！
- 指示灯(16)熄灭后，再次按压按键RESET。
- 如果指示灯(16)亮起红灯，请将工具定位 参见 正确定位电动工具。

- 注意！ 每次将电动工具与电源断开后，在重新使用电动工具前，必须重新进行该测试。

提示：故障电流保护开关可以防止10毫安以上的电流冲击。

##

激光十字星可为您显示准确的钻孔位置。

- 通过电源开关(7)接通激光单元。
- 将电动工具定位到工件上，然后将激光十字星对准工件的标记。
- 向上按压磁铁电源开关(20)，并检查电动工具是否吸附在工件表面上。
- 必要时可用安全带(44)固定电动工具。

##

- 在倾斜、垂直或仰头位置上进行各种作业时，请用配套的安全带固定住电动工具，以防掉落。

- 使用安全带之前请检查安全带是否能正常工作。切勿使用损坏的安全带，请立刻将其更换。

- 将安全带(44)尽可能无间隙地固定在电动工具上。
- 将安全带穿过固定座(11)，敷设在工件周围。
- 利用棘轮(42)拉紧安全带。
- 松开安全带时请按下棘轮上的止动爪(43)，然后将安全带抽出。
- 安装安全带时确保电动工具滑落时可以远离您的身体运动。

##

利用曲柄毂(5)上的刻度(45)可以设定所需的钻孔深度。
钻孔深度可以根据刻度上的线条进行调整。小线条之间的距离为1毫米，大线条之间的距离为10毫米。