# Указания за работа

##

- Силата на задържане на магнита на електроинструмента зависи съществено от дебелината на детайла. Най-голямата сила на магнита се постига при мека стомана с дебелина минимум 20 mm.

Указание: При пробиване в стомана с ниска дебелина трябва да се подложи под магнитната плоча допълнителна стоманена плоча (минимални размери 100 x 200 x 20 mm). Обезопасявайте стоманената плоча срещу падане.

##

- Обезопасявайте електроинструмента при работа над главата, респ. при нехоризонтални повърхности с предпазна лента. При спиране на тока или при твърде силно натоварване силата на задържане от магнита не се запазва. Електроинструментът може да падне и да причини злополуки.

- Ако електроинструментът заклини, не бутайте повече напред, а го изключете. Проверете причината за заклиняването и я отстранете за използвания инструмент. Не използвайте функцията ляв ход.

- Проверявайте преди началото на работата винаги всички части на системата за охлаждащо средство. Никога не използвайте повредени части.

- Дръжте охлаждащото средство далеч от части на инструмента и лица, които са в зоната на работа.

Повърхността на детайла трябва да е равна и чиста. Почиствайте груби неравности, напр. пръски от заваряване, и груба ръжда, замърсявания и омаслявания. Силата на задържане на магнита важи само за съответните повърхности.

Моторът на електроинструмента може да се стартира само ако магнитът е включен. Преди пробиване силата на магнита трябва да се провери.

Индикатор сила на магнита (21) | Магнитна сила
--- | ---
Непрекъснато светене зелено | Магнитна сила достатъчна
Мигаща светлина червено | Недостатъчна магнитна сила, електроинструментът не бива да се използва. Причини: малка дебелина на материала, неравна повърхност, покрития от лак, шлака или цинк, неподходящ материал (напр. твърда стомана)

- За да предотвратите прегряване или заклинване на свредлото, използвайте емулсия за пробиване или охлаждащо-смазващо машинно масло.
  Доставената система за охлаждаща течност може да се използва изключително и само при пробиване с боркорона.
- Маркирайте обработвните детайли за пробиване.
- Спирално свредло: При пробиване на отвори с диаметър по-голям от > 10 mm предварително пробивайте отвор с малък диаметър. Така можете да намалите силата на притискане и електроинструментът се натоварва по‑малко.
- Използвайте при пробиване само безупречни и заточени боркорони (маркова принадлежност).
- Изберете подходящи обороти съгласно спецификациите на работния инструмент.
  Указание: При нарязване на резба трябва да се използват най-ниските обороти.

##

- Включете лазера (пусков прекъсвач лазер (7)).
- Подравнете детайла с помощта на лазерния кръст.
- Включете магнита, за да фиксирате електроинструмента върху обработвания детайл (пусков прекъсвач магнит (20)).
- Обезопасявайте електроинструмента при пробиване в отвесни или наклонени повърхности или над главата с предпазната лента (44).
- Настройте подходящи обороти (колело за регулиране предварителен избор на обороти (2)).
- Включете електроинструмента (пусков прекъсвач двигател (9)).
- Въртете при пробиване ръчния лост (4) равномерно до достигане на желаната дълбочина.
- Когато достигнете желаната дълбочина на пробиване, завъртете ръчния лост назад до връщане на двигателния модул в изходна позиция.
- Изключете електроинструмента, при нужда разхлабете предпазната лента и изключете лазера и магнита.

##

- Използвайте само безупречни боркорони и ги проверявайте преди употреба. Не използвайте повредени боркорони.
- Веднага изключвайте електроинструмента, ако боркороната остане пъхната.
- Пазете боркороната. Върхът на боркороната е твърд, но се чупи.

Следните мерки помагат за редуциране на износването и счупването на боркороните или за забавянето на това:

- Уверете се, че при пробиване в стомана е налично достатъчно охлаждащо средство, използвайте го за рязане на метал.
- Уверете се, че детайлът е равен и чист, за да се гарантира нужната сила на магнита.
- Уверете се преди пробиване, че всички части са правилно закрепени.
- При старт и в края на процеса на пробиване трябва да се редуцира налягането с 1/3.
- Ако големи количества метални стружки са налице при пробиване в материали като чугун, медна отливка и др., може да се използва сгъстен въздух вместо охлаждащо средство, за да се подпомогне отстраняването на стружките.

##

Електроинструментът спира, ако по време на пробиването превключвателят за посока на въртене (8) е задействан.
Ако превключвателят за посоката на въртене е в средна позиция, работният инструмент може да се върти по посока на часовника, при което пусковият прекъсвач на мотора (9) се натиска постоянно.
Така процесът по нарязване на резба може да се приключи плавно.