# Devir sayısının ayarlanması

- Çalışmaya başlamadan önce doğru devir sayısını ayarlayın. Devir sayısı delme çapına ve delinecek malzemeye uygun olmalıdır. Devir sayısı yanlış ayarlanmışsa, uç zarar görebilir veya iş parçasına takılabilir.

## Mekanik vites seçimi

- Vites seçme şalterini (19) sadece elektrikli el aleti dururken kullanın.

Vites seçme şalteri (19) ile 2 devir sayısı aralığı önceden seçilerek ayarlanabilir.

Vites I:
Büyük delme çaplarıyla çalışmak için düşük devir aralığı.

Vites II:
Küçük delme çaplarıyla çalışmak için yüksek devir aralığı.

- Kilit açma tuşuna (18) basın ve vites seçme şalterini (19) istediğiniz pozisyona getirin.
- Vites seçme şalteri dönmüyorsa, ucu biraz döndürün ve ardından istediğiniz pozisyona getirin.

## Devir sayısı regülasyonu

Hız ön seçimi ayarlama düğmesi (2) ile gerekli devir sayısını alet çalışırken de seçebilirsiniz.

Gerekli devir sayısı, kullanılan uca ve işlenen malzemeye bağlıdır. Bu, delme sırasında ucun aşırı ısınmasını önler ve yüksek bir delme kalitesi sağlar.

Devir sayısı ön seçimi | Uç
--- | ---
Vites I: 50–250 dev/dak | Karot ucu (çap 35−50 mm), kılavuz
Vites II: 100–510 dev/dak | Helezonik matkap ucu, karot ucu (çap < 35 mm)