# Ohutusnõuded mikserite kasutamisel

- Hoidke tööriista ettenähtud käepidemetest kahe käega. Kontrolli kaotuse tagajärjeks võivad olla kehavigastused.

- Tuleohtlike materjalide segamisel hoolitsege ohutuse tagamise huvides piisava ventilatsiooni eest. Tekkiv aur võib tööriista tekitatavate sädemete tõttu kuumeneda ja süttida.

- Ärge segage toitu.Elektrilised tööriistad ja nende tarvikud ei ole ette nähtud toidu töötlemiseks.

- Veenduge, et segamiskonteiner on stabiilses asendis ja kindlalt kinni. Konteiner, mis ei ole tugevasti kinnitatud, võib ootamatult liikuma hakata.

- Järgige segatava materjali kohta käivaid juhiseid ja hoiatusi.Segatav materjal võib olla ohtlik.

- Segamise ajal ärge viige segamiskonteinerisse oma käsi ega muid esemeid.Kokkupuude segamiskorviga võib tekitada tõsiseid kehavigastusi.

- Käivitage tööriist ja laske tööriistal seiskuda segamiskonteineris. Mikserikorv võib painduda või kontrollimatul viisil pöörlema hakata.

- Ärge töödelge plahvatusohtlikke aineid (nt kergsüttivaid lahusteid). Elektrilised tööriistad tekitavad sädemeid, mis võivad tekkivad aurud süüdata.

- Järgige segatava materjali ohutusandmelehel (OAL) toodud õpetusi ja hoiatavaid suuniseid. Segatav aine võib olla tervisekahjulik.

- Ärge kasutage elektrilist töööriista statiivis. Elektrilist tööriista ei ole lubatud kasutada pidevrežiimis.

- Aku vigastamise ja ebaõige käsitsemise korral võib akust eralduda aure. Aku võib põlema süttida või plahvatada. Õhutage ruumi, halva enesetunde korral pöörduge arsti poole. Aurud võivad ärritada hingamisteid.

- Ärge muutke ega avage akut. On lühiseoht.

- Teravad esemed, näiteks naelad või kruvikeerajad, samuti löögid, põrutused jmt võivad akut kahjustada. Akukontaktide vahel võib tekkida lühis ja aku võib süttida, suitsema hakata, plahvatada või üle kuumeneda.

- Kasutage akut ainult valmistaja toodetes. Ainult sellisel juhul on aku kaitstud ohtliku ülekoormuse eest.

| Kaitske akut kuumuse, sealhulgas pideva päikesekiirguse eest, samuti tule, mustuse, vee ja niiskuse eest. Plahvatus- ja lühiseoht.