# Teknik veriler

Karıştırma Makinesi |  | GRW 18V-120
--- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎3 601 AC2 0..‎
Nominal gerilim | V= | 18
Düşük devirli başlangıç |  | ●
Hız ön seçimi |  | ●
Sabit elektronik sistemi |  | ●
KickBack Control (Geri Tepme Kontrolü) |  | ●
Boştaki devir sayısıA) | dev/dak | 0–600
Uç girişi |  | M14
Maksimum karıştırma ucu çapı | mm | 120
AğırlıkB) | kg | 2,9
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 ... +35
ÇalışmaC) ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | –20 ... +50
Uyumlu aküler |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Tam performans için önerilen aküler |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Önerilen şarj cihazları |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  20−25 °C'de akü ProCORE18V 8.0Ah ile ölçülmüştür.

B)

  Aküsüz (Akü ağırlığı için bakınız: www.bosch-professional.com.)

C)

  < 0 °C sıcaklıklarda sınırlandırılmış performans

Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.