# აკუმულატორის მუხტის დონის ინდიკატორი

შენიშვნა: ყველა ტიპის აკუმულატორს არ აქვს მუხტის ინდიკატორი.

მწვანე LED-ები აკუმულატორის მუხტის დონის ინდიკატორზე აჩვენებს მისი მუხტის დონეს. უსაფრთხოების მიზნიდან გამომდინარე ინდიკატორი ასახავს მუხტის დონეს მხოლოდ მაშინ, როდესაც ელექტროხელსაწყო არ გამოიყენება.

დააჭირეთ აკუმულატორის მუხტის დონის ინდიკატორის ღილაკს ან მუხტის დონის ინდიკაციისთვის. ეს აგრეთვე შესაძლებელია ინსტრუმენტისგან გამორთულ აკუმულატორზე.

თუ აკუმულატორის ბატარეის მუხტის დონის ინდიკატორის ღილაკზე დაჭერის შემდეგ არ აინთება არც ერთი LED, ეს ნიშნავს, რომ აკუმულატორი გაუმართავია და ექვემდებარება გამოცვლას.

## აკუმულატორის ტიპი GBA 18V...

LED | ტევადობა
--- | ---
უწყვეტი ნათება 3 მწვანე LED | 60–100 %
უწყვეტი ნათება 2 მწვანე LED | 30–60 %
უწყვეტი ნათება 1 მწვანე LED | 5–30 %
ციმციმა ნათება 1 მწვანე LED | 0–5 %

## აკუმულატორის ტიპი ProCORE18V...

LED | ტევადობა
--- | ---
უწყვეტი ნათება 5 მწვანე LED | 80–100 %
უწყვეტი ნათება 4 მწვანე LED | 60–80 %
უწყვეტი ნათება 3 მწვანე LED | 40–60 %
უწყვეტი ნათება 2 მწვანე LED | 20–40 %
უწყვეტი ნათება 1 მწვანე LED | 5–20 %
ციმციმა ნათება 1 მწვანე LED | 0–5 %