# Utilizzo dell’impugnatura supplementare

- Impiegare l’elettroutensile esclusivamente con l’impugnatura supplementare (11).

Avvitare l’impugnatura supplementare (11) precedentemente al primo utilizzo nell’elemento di impugnatura (10). Sulla filettatura è presente una sicurezza antisvitamento che, dopo un periodo di essiccazione di circa 12 h, garantisce che l’impugnatura supplementare (11) non si stacchi più durante l’uso.