# Технички податоци

Мешалка |  | GRW 18V-120
--- | --- | ---
Број на дел |  | ‎3 601 AC2 0..‎
Номинален напон | V= | 18
Мек старт |  | ●
Одредување на број на вртежи |  | ●
Константна електроника |  | ●
KickBack Control |  | ●
Број на вртежи во празен одA) | min–1 | 0–600
Прифат на алатот |  | M14
Максимален дијаметар на корпата за мешање | mm | 120
ТежинаB) | kg | 2,9
Препорачана околна температура при полнење | °C | 0 ... +35
Дозволена околна температура при работењеC) и при складирање | °C | –20 ... +50
Компатибилни акумулаторски батерии |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Препорачани батерии за целосна моќност |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Препорачани полначи |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Мерено при 20−25 °C со батерија ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  Без батерија (тежината на батеријата може да ја видите во www.bosch-professional.com.)

C)

  ограничена моќност на температури < 0 °C

Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.