# Utilisation de la poignée auxiliaire

- N’utilisez pas l’outil électroportatif sans la poignée auxiliaire (11).

Avant la première utilisation, vissez la poignée auxiliaire (11) dans l’élément de préhension (10). Sur le filetage se trouve du frein filet faisant en sorte que dans les conditions normales d’utilisation la poignée auxiliaire (11) ne puisse plus se desserrer (le frein filet met env. 12 h à sécher).