# 投入使用

矿物灰尘之类的灰尘有损于健康。机器操作者或者工地附近的人如果接触、吸入这些废尘，可能会有过敏反应或者感染呼吸道疾病。
只有经过专业训练的人才能够加工含石棉的物料。

- 工作场地要保持空气流通。
- 最好佩戴P2滤网等级的呼吸防护面具。

请留心并遵守贵国和加工物料有关的法规。

##

调试电动工具时，先用手指向上推开机锁(5)，然后按压起停开关(6)并按住。

如要关闭电动工具，请松开起停开关(6)。

##

### 用起停开关设置转速

可以无级调节已接通电动工具的转速，视按压起停开关(6)的力道程度决定。

以较小的力按压起停开关(6)时，转速较低。逐渐在开关上加压，转速也会跟着提高。

### 用转速预选调节轮设置转速

所需转速还可以用调节轮(4)进行预选（也可在操作中进行）。

所要求的转速视搅拌物和工作条件而定。

##

按下起停开关(6)后，电子控制的缓速起动功能可缓慢提高转速。由此避免搅拌物飞溅。

##

电动工具的电子配件可在设置的较大负荷范围内保持恒定的搅拌头转速。由此确保工作功率均匀。

##

快速关断功能（KickBack Control）让用户能更好地控制电动工具，这样与不带KickBack Control的电动工具相比，能更好地保护用户。在电动工具的转轴突然意外旋转时，自动关闭电动工具。

电动工具上的KickBack Control LED灯(1)闪烁红色即表示激活了快速关断功能。

如要重新使用工具，松开电源开关，然后再次按压。

- 如果KickBack Control功能损坏，则无法接通电动工具。仅允许由具备资质的专业人员使用原装备件修理电动工具。