# Caractéristiques techniques

Agitateur |  | GRW 18V-120
--- | --- | ---
Référence |  | ‎3 601 AC2 0..‎
Tension nominale | V= | 18
Démarrage progressif |  | ●
Présélection de vitesse de rotation |  | ●
Constante électronique |  | ●
KickBack Control |  | ●
Régime à videA) | tr/min | 0–600
Porte-outil |  | M14
Diamètre maximal du malaxeur | mm | 120
PoidsB) | kg | 2,9
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 ... +35
Température ambiante autorisée pendant le fonctionnementC) et le stockage | °C | –20 ... +50
Batteries compatibles |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Batteries recommandées pour une pleine puissance |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Chargeurs recommandés |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mesuré à 20−25 °C avec accu ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  Sans batterie (vous trouverez le poids de la batterie sous www.bosch-professional.com.)

C)

  performances réduites à des températures < 0 °C

Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.