# Technické údaje

Míchadlo |  | GRW 18V-120
--- | --- | ---
Číslo výrobku |  | ‎3 601 AC2 0..‎
Jmenovité napětí | V= | 18
Pozvolný rozběh |  | ●
Předvolba otáček |  | ●
Konstantní elektronika |  | ●
KickBack Control |  | ●
Otáčky naprázdnoA) | ot/min | 0–600
Upínání nástroje |  | M14
Maximální průměr míchací metly | mm | 120
HmotnostB) | kg | 2,9
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 až +35
Dovolená teplota prostředí při provozuC) a při skladování | °C | –20 až +50
Kompatibilní akumulátory |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Doporučené akumulátory pro plný výkon |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Doporučené nabíječky |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Měřeno při 20–25 °C s akumulátorem ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  Bez akumulátoru (Hmotnost akumulátoru najdete na www.bosch-professional.com.)

C)

  Omezený výkon při teplotách < 0 °C

Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.