# Включение электроинструмента

Пыль, напр., минеральная пыль, может нанести ущерб здоровью. Прикосновение к пыли и попадание пыли в дыхательные пути может вызвать аллергические реакции и/или заболевания дыхательных путей оператора или находящегося вблизи персонала.
Материал с содержанием ас‌беста разрешается обрабатывать только специалистам.

- Хорошо проветривайте рабочее место.
- Рекомендуется пользоваться респира‌тор‌ной маской с фильтром класса Р2.

Соблюдайте действующие в Вашей стране предписания для обрабатываемых материалов.

##

Чтобы включить электроинструмент, сначала сдвиньте блокировку выключателя (5) пальцем вверх, затем нажмите выключатель (6) и удерживайте его нажатым.

Чтобы выключить электроинструмент, отпустите выключатель (6).

##

### Регулировка числа оборотов с помощью выключателя

Число оборотов включенного электроинструмента можно плавно регулировать, меняя для этого усилие нажатия на выключатель (6).

При слабом нажатии на выключатель (6) электроинструмент работает с низким числом оборотов. С усилением нажатия число оборотов увеличивается.

### Регулировка числа оборотов с помощью регулировочного колёсика выбора числа оборотов

Требуемое число оборотов также можно предустановить с помощью регулировочного колесика (4) (даже во время работы).

Требуемое число оборотов зависит от размешиваемого материала и условий работы.

##

Электронный плавный пуск медленно увеличивает число оборотов при нажатии на выключатель (6). Это позволяет избежать разбрызгивания размешиваемого материала.

##

Электроника электроинструмента поддерживает постоянное число оборотов мешальной корзины в широком диапазоне нагрузки. Это гарантирует равномерную эффективную мощность.

##

Функция быстрого отключения (KickBack Control) обеспечивает лучший контроль электроинструмента и улучшает, таким образом, защиту пользователя по сравнению с электроинструментами без KickBack Control. При неожиданном и непредвиденном вращении электроинструмента вокруг оси вращения электроинструмент отключаются.

Срабатывание функции быстрого отключения сопровождается миганием красного светодиода функции KickBack Control (1) на электроинструменте.

Для повторного включения отпустите выключатель и опять нажмите на него.

- При неисправной функции KickBack Control электроинструмент не включается. Ремонт вашего электроинструмента поручайте только квалифициро‌ван‌но‌му персоналу и только с при‌менением оригинальных запасных частей.