# Înlocuirea accesoriului

## Paletă de malaxare cu filet exterior M14

Înşurubează paleta de malaxare (13) în axul de antrenare (7). Pentru aceasta, ţine axul de antrenare (7) cu ajutorul unei chei fixe (cu deschiderea de 22 mm), iar cu o a doua cheie fixă (cu deschiderea de 22 mm sau 24 mm) strânge ferm paleta de malaxare (13).

Demontarea paletei de malaxare se realizează în ordine inversă a operaţiilor.