# Technische gegevens

Mengmachine |  | GRW 18V-120
--- | --- | ---
Productnummer |  | ‎3 601 AC2 0..‎
Nominale spanning | V= | 18
Zachte aanloop |  | ●
Toerentalinstelling |  | ●
Constant Electronic |  | ●
KickBack Control |  | ●
Onbelast toerentalA) | min–1 | 0–600
Gereedschapopname |  | M14
Maximale menggardediameter | mm | 120
GewichtB) | kg | 2,9
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 ... +35
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikC) en bij opslag | °C | –20 ... +50
Compatibele accu's |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Aanbevolen accu's voor maximaal vermogen |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Aanbevolen opladers |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Gemeten bij 20−25 °C met accu ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  Zonder accu (Het gewicht van de accu is te vinden op www.bosch-professional.com.)

C)

  beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C

Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.