# Заміна робочого інструмента

## Змішувальна насадка із зовнішньою різьбою M14

Вкрутіть кошикову мішалку (13) у приводний шпиндель (7). Для цього утримуйте приводний шпиндель (7) гайковим ключем з відкритим кінцем (ширина ключа 22 мм) і затягніть кошикову мішалку (13) другим гайковим ключем з відкритим кінцем (ширина ключа 22 мм або 24 мм).

Демонтаж змішувальної насадки здійснюється у зворотній послідовності.