# Datos técnicos

Mezcladora |  | GRW 18V-120
--- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎3 601 AC2 0..‎
Tensión nominal | V= | 18
Arranque suave |  | ●
Preselección de revoluciones |  | ●
Electrónica constante |  | ●
KickBack Control (Control de retroceso) |  | ●
Revoluciones en vacíoA) | min-1 | 0–600
Portaherramientas |  | M14
Máximo diámetro de cesta agitadora | mm | 120
PesoB) | kg | 2,9
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 ... +35
Temperatura ambiente permitida durante el funcionamientoC) y el almacenamiento | °C | –20 ... +50
Acumuladores compatibles |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Acumuladores recomendados para plena potencia |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Cargadores recomendados |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Medido a 20−25 °C con acumulador ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  Sin acumulador (El peso del acumulador se encuentra bajo www.bosch-professional.com.)

C)

  potencia limitada a temperaturas < 0 °C

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.