# Cambio de útil

## Cesta agitadora con rosca exterior M14

Atornille la cesta agitadora (13) en el husillo motriz (7). Para ello, sujete el husillo de accionamiento (7) con una llave de boca (ancho de llave de 22 mm) y apriete con una segunda llave de boca (ancho de llave de 22 mm o 24 mm) la cesta agitadora (13).

El desmontaje de la cesta agitadora se realiza siguiendo los pasos en orden inverso.