# Driftstart

Damm, t. ex. mineraliska damm kan vara hälsovådliga. Beröring eller inandning av dammet kan orsaka allergiska reaktioner och/eller andningsbesvär hos användaren eller personer som uppehåller sig i närheten.
Endast fackpersonal får bearbeta asbesthaltigt material.

- Se till att arbetsplatsen är väl ventilerad.
- Vi rekommenderar ett andningsskydd i filterklass P2.

Beakta nationella föreskrifter för bearbetat material.

##

För att slå på elverktyget skjuter du först startspärren (5) uppåt med fingret och trycker därefter på på-/av-strömbrytaren (6) och håller den intryckt.

För urkoppling av elverktyget släpper du strömbrytaren (6).

##

### Ställa in varvtalet med på-/av-strömbrytaren

Du kan reglera det startade elverktygets varvtal medan det är igång, beroende på hur långt du trycker in strömbrytaren (6).

Ett lätt tryck på på-/av-strömbrytaren (6) ger ett lågt varvtal. Med tilltagande tryck ökar varvtalet.

### Ställa in varvtalet med varvtalsreglaget

Önskat varvtal kan dessutom väljas med reglaget (4) (även under drift).

Vilket varvtal som krävs beror på materialet och arbetsvillkoren.

##

Den elektroniska mjukstarten ökar varvtalet långsamt när på-/av-strömbrytaren (6) trycks in. Därmed undviker man att materialet skvätter.

##

Elverktygets elektronik håller omrörarens varvtal konstant inom ett brett inställt intervall. Detta ger ett jämnt arbetsresultat.

##

Snabbavstängningen (KickBack Control) ger bättre kontroll över elverktyget och ökar därmed användarsäkerheten jämfört med elverktyg utan KickBack Control. Vid plötslig och oförutsägbar rotation hos elverktyget runt vridaxeln stängs elverktyget av.

Snabbavstängning visas genom att LED-lampan för KickBack Control (1) på elverktyget blinkar rött.

För återidrifttagningsläpper du på-/av-strömbrytaren och trycker på den igen.

- Om KickBack Control-funktionen är defekt kan elverktyget inte startas. Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera elverktyget och endast med originalreservdelar.