# ข้อมูลทางเทคนิค

เครื่องผสมวัสดุ |  | GRW 18V-120
--- | --- | ---
หมายเลขสินค้า |  | ‎3 601 AC2 0..‎
แรงดันไฟพิกัด | V= | 18
ระบบเริ่มการทำงานอย่างนุ่มนวล |  | ●
การเลือกความเร็วรอบล่วงหน้า |  | ●
ระบบ‌อิเล็กทรอนิกส์‌คงที่‌ |  | ●
KickBack Control |  | ●
ความเร็วรอบเดินเครื่องเปล่าA) | นาที–1 | 0–600
ตัวจับยึดเครื่องมือ |  | M14
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวตะกร้อสูงสุด | มม. | 120
น้ำหนักB) | กก. | 2.9
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ | °C | 0 ... +35
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อใช้งานC)และเมื่อจัดเก็บ | °C | –20 ... +50
แบตเตอรี่ที่ใช้งานร่วมกันได้ |  | GBA 18V... ProCORE18V...
แบตเตอรี่ที่แนะนำเพื่อกำลังประสิทธิภาพเต็มรูปแบบ |  | ProCORE18V... ≥ 5.5 Ah
เครื่องชาร์จที่แนะนำ |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  ดำเนินการวัด ณ อุณหภูมิ 20–25 °C พร้อมแบตเตอรี่ ProCORE18V 8.0Ah

B)

  ไม่มีแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ (คุณสามารถดูน้ำหนักของแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ได้ที่ www.bosch-professional.com)

C)

  สมรรถภาพจะน้อยลงที่อุณหภูมิ < 0 °C

ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac