# Hướng dẫn an toàn cho máy khuấy

- Giữ dụng cụ bằng cả hai tay tại các tay nắm định dùng. Mất điều khiển có thể gây ra thương tích cho người.

- Đảm bảo thông gió đủ khi trộn các vật liệu dễ cháy để tránh không khí nguy hiểm. Hơi phát ra có thể bị hít phải hoặc bị bắt lửa bởi các tia lửa điện do dụng cụ điện tạo ra.

- Không trộn thức ăn.Các dụng cụ điện và phụ kiện của chúng không được thiết kế để chế biến thức ăn.

- Đảm bảo rằng thùng chứa trộn được đặt tại một vị trí vững chắc và an toàn. Thùng chứa mà không được cố định đúng cách có thể di chuyển mong muốn.

- Làm theo các hướng dẫn và cảnh báo để vật liệu được trộn.Vật liệu cần trộn có thể gây hại.

- Không thò tay vào thùng chứa trộn hoặc nhét các vật khác vào khi đang trộn.Tiếp xúc với giỏ máy trộn có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng.

- Khởi động và chạy dụng cụ trong thùng chứa trộn. Giỏ máy trộn có thể uốn cong hoặc xoay theo cách không kiểm soát được.

- Không xử lý các chất dễ nổ (ví dụ như các dung môi dễ cháy). Dụng cụ điện tạo ra các tia lửa có thể đốt cháy hơi nước thoát ra.

- Tuân thủ các hướng dẫn cảnh báo trong bản dữ liệu an toàn (SDB) về chất liệu pha trộn. Chất liệu pha trộn có thể gây hại cho sức khỏe.

- Không được sử dụng dụng cụ điện trong giá đỡ. Dụng cụ điện không được phép dùng cho vận hành tĩnh.

- Trong trường hợp pin bị hỏng hay sử dụng sai cách, hơi nước có thể bốc ra. Pin có thể cháy hoặc nổ. Hãy làm cho thông thoáng khí và trong trường hợp bị đau phải nhờ y tế chữa trị. Hơi nước có thể gây ngứa hệ hô hấp.

- Không thay đổi và mở pin. Nguy cơ bị chập mạch.

- Pin có thể bị hư hại bởi các vật dụng nhọn như đinh hay tuốc-nơ-vít hoặc bởi các tác động lực từ bên ngoài. Nó có thể dẫn tới đoản mạch nội bộ và làm pin bị cháy, bốc khói, phát nổ hoặc quá nóng.

- Chỉ sử dụng pin trong các sản phẩm của nhà sản xuất. Chỉ bằng cách này, pin sẽ được bảo vệ tránh nguy cơ quá tải.

| Bảo vệ pin không để bị làm nóng, ví dụ, chống để lâu dài dưới ánh nắng gay gắt, lửa, chất bẩn, nước, và sự ẩm ướt. Có nguy cơ nổ và chập mạch.