# Dane techniczne

Mieszalnik |  | GRW 18V-120
--- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎3 601 AC2 0..‎
Napięcie znamionowe | V= | 18
System łagodnego rozruchu |  | ●
Wstępny wybór prędkości obrotowej |  | ●
System Constant Electronic |  | ●
Funkcja KickBack Control |  | ●
Prędkość obrotowa bez obciążeniaA) | min–1 | 0–600
Uchwyt narzędziowy |  | M14
Maksymalna średnica mieszadła | mm | 120
WagaB) | kg | 2,9
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 0 ... +35
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracyC) i podczas przechowywania | °C | –20 ... +50
Kompatybilne akumulatory |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Zalecane akumulatory zapewniające pełną moc |  | ProCORE18V... ≥5,5 Ah
Zalecane ładowarki |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Pomiar wykonany przy temperaturze 20−25 °C z akumulatorem ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  Bez akumulatora (wagę akumulatora można znaleźć na stronie: www.bosch-professional.com.)

C)

  ograniczona wydajność w przypadku temperatur < 0 °C

Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.