# Технические данные

Миксер |  | GRW 18V-120
--- | --- | ---
Артикул |  | ‎3 601 AC2 0..‎
Номинальное напряжение | В= | 18
Плавный пуск |  | ●
Выбор числа оборотов |  | ●
Электроника постоянства |  | ●
KickBack Control |  | ●
Число оборотов холостого ходаA) | об/мин | 0–600
Патрон для инструмента |  | M14
Макс. диаметр смесительной лопатки | мм | 120
ВесB) | кг | 2,9
Рекомендуемая температура окружающей среды при зарядке | °C | 0 ... +35
Допустимая температура внешней среды при эксплуатацииC) и хранении | °C | –20 ... +50
Совместимые аккумуляторы |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Рекомендуемые аккумуляторы для максимальной производительности |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Рекомендуемые зарядные устройства |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Измерения при 20−25 °C с аккумулятором ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  Без аккумулятора (вес аккумулятора можно узнать на сайте www.bosch-professional.com.)

C)

  ограниченная мощность при температуре < 0 °C

Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.