# Instruções de segurança barras misturadoras

- Segure a ferramenta com as duas mãos pelas empunhaduras previstas para o efeito. A perda de controle pode causar danos pessoais.

- Assegure uma ventilação suficiente ao misturar materiais inflamáveis para evitar uma atmosfera perigosa. O vapor desenvolvido pode ser inalado ou pode incendiar-se através das faíscas que a ferramenta elétrica produz.

- Não misture alimentos.As ferramentas elétricas e respectivos acessórios não foram concebidos para processar alimentos.

- Assegure que o recipiente de mistura se encontra numa posição firme e segura. Um recipiente que não está devidamente seguro pode mover-se inesperadamente.

- Siga as instruções e avisos relativos ao material a misturar.O material a misturar pode ser nocivo.

- Não toque no recipiente de mistura com as mãos ou não insira quaisquer objetos dentro do mesmo durante a mistura.O contato com o cesto de mistura pode causar danos pessoais graves.

- Ligue e desligue a ferramenta apenas dentro do recipiente de mistura. O cesto de mistura pode inclinar-se ou girar de uma forma descontrolada.

- Não manuseie substâncias explosivas (como por exemplo solventes altamente inflamáveis). Ferramentas elétricas produzem faíscas, que podem inflamar vapores.

- Respeite as instruções e indicações de aviso na folha de dados de segurança (SDB) do material a ser mexido. O material a misturar pode ser prejudicial à saúde.

- Não utilize a ferramenta elétrica com um suporte. A ferramenta elétrica não é adequada para operação estacionária.

- Em caso de danos e de utilização incorreta da bateria, podem escapar vapores. A bateria pode incendiar-se ou explodir. Arejar bem o local de trabalho e consultar um médico se forem constatados quaisquer sintomas. Os vapores podem irritar as vias respiratórias.

- Não altere nem abra o acumulador. Existe perigo de curto-circuito.

- A bateria pode ser danificada com objetos pontiagudos como p. ex. prego ou chave de parafusos ou devido à influência de força externa. Pode ocorrer um curto-circuito interno e a bateria pode arder, deitar fumo, explodir ou sobreaquecer.

- Utilize a bateria apenas em produtos do fabricante. Só assim é que a bateria fica protegida contra sobrecarga perigosa.

| Proteja a bateria do calor, p. ex. radiação solar permanente, fogo, sujeira, água e umidade. Há risco de explosão ou de um curto-circuito.