# Техникалық мәліметтер

Араластыратын құрылғы |  | GRW 18V-120
--- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎3 601 AC2 0..‎
Номиналды кернеу | V= | 18
Бірқалыпты іске қосу |  | ●
Айналу жиілігін алдын ала таңдау |  | ●
Тұрақты электроника |  | ●
KickBack Control |  | ●
Бос жүріс күйіндегі айналу жиілігіA) | мин-1 | 0–600
Құрал бекіткіші |  | M14
Араластырғыш қондырманың макс. диаметрі | мм | 120
СалмағыB) | кг | 2,9
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы | °C | 0 ... +35
Жұмыс кезіндегіC) және сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | –20 ... +50
Үйлесімді аккумуляторлар |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Толық қуат үшін ұсынылатын аккумуляторлар |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Ұсынылатын зарядтағыш құрылғылар |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  20−25 °C температурасында ProCORE18V 8.0Ah аккумуляторымен өлшенеді.

B)

  Аккумуляторсыз (аккумулятор салмағын www.bosch-professional.com веб-сайтында қараңыз.)

C)

  температура < 0 °C болғанда жұмыс күші шектелген көлемде болады

Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.