# Tehnički podaci

Miješalica |  | GRW 18V-120
--- | --- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 601 AC2 0..‎
Nazivni napon | V= | 18
Meki start |  | ●
Predbiranje broja okretaja |  | ●
Konstantna elektronika |  | ●
KickBack Control |  | ●
Broj okretaja u praznom hoduA) | min–1 | 0–600
Prihvat alata |  | M14
Maksimalni promjer košare za miješanje | mm | 120
TežinaB) | kg | 2,9
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 ... +35
Dopuštena temperatura okoline pri raduC) i kod skladištenja | °C | –20 ... +50
Kompatibilne aku-baterije |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Preporučene aku-baterije za puni učinak |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Preporučeni punjači |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Izmjereno na 20−25 °C s aku-baterijom ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  Bez aku-baterije (Težinu aku-baterije naći ćete na internetskoj stranici www.bosch-professional.com.)

C)

  ograničeni učinak pri temperaturama < 0 °C

Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.