# Technische Daten

Rührwerk |  | GRW 18V-120
--- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎3 601 AC2 0..‎
Nennspannung | V= | 18
Sanftanlauf |  | ●
Drehzahlvorwahl |  | ●
Konstantelektronik |  | ●
KickBack Control |  | ●
LeerlaufdrehzahlA) | min-1 | 0 – 600
Werkzeugaufnahme |  | M14
Maximaler Rührkorbdurchmesser | mm | 120
GewichtB) | kg | 2,9
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0...+35
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebC) und bei Lagerung | °C | –20...+50
kompatible Akkus |  | GBA 18V... ProCORE18V...
empfohlene Akkus für volle Leistung |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
empfohlene Ladegeräte |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  gemessen bei 20–25 °C mit Akku ProCORE18V 8.0Ah

B)

  ohne Akku (Das Akku-Gewicht finden Sie unter www.bosch-professional.com.)

C)

  eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C

Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.