# 技術性數據

攪拌器 |  | GRW 18V-120
--- | --- | ---
產品機號 |  | ‎3 601 AC2 0..‎
額定電壓 | V= | 18
緩速起動 |  | ●
轉速設定 |  | ●
電子穩定控制系統 |  | ●
KickBack Control |  | ●
無負載轉速A) | 次／分 | 0–600
工具夾頭 |  | M14
攪拌槳最大直徑 | mm | 120
重量B) | kg | 2.9
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0 ... +35
操作狀態下的容許環境溫度C)以及存放狀態下 | °C | –20 ... +50
相容的充電電池 |  | GBA 18V... ProCORE18V...
為確保最大效能而建議使用的充電電池 |  | ProCORE18V... ≥ 5.5 Ah
建議使用的充電器 |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  於 20−25 °C 配備充電電池 ProCORE18V 8.0Ah 時測得。

B)

  不含充電電池（您可在 www.bosch-professional.com 找到充電電池重量。）

C)

  溫度 <0 °C 時，性能受限

數值可能因產品而異，並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。