# Colocando em funcionamento

Pós, p. ex. pós minerais, podem ser prejudiciais à saúde. O contato com os pós ou a inalação dos mesmos pode provocar reações alérgicas e/ou doenças nas vias respiratórias do usuário ou das pessoas que se encontrem por perto.
Material que contem amianto só deve ser processado por pessoal especializado.

- Assegurar uma boa ventilação do local de trabalho.
- É recomendável usar uma máscara de proteção respiratória com filtro da classe P2.

Observe as diretrizes, vigentes no seu país, relativas aos materiais a serem trabalhados.

##

Para a colocação em funcionamento da ferramenta elétrica, empurre primeiro o bloqueio de ligação (5) para cima com o dedo e depois mantenha o interruptor de ligar/desligar (6) pressionado.

Para desligar a ferramenta elétrica, solte o interruptor de ligar/desligar (6).

##

### Ajustar a rotação com o interruptor de ligar/desligar

Pode regular progressivamente o número de rotações da ferramenta elétrica ligada, dependendo do quanto o interruptor de ligar/desligar (6) é pressionado.

Uma leve pressão no interruptor de ligar/desligar (6) origina uma rotação baixa. Aumentando a pressão aumenta a rotação.

### Ajustar a rotação com a roda da pré-seleção da velocidade de rotação

O número de rotações desejado pode ser pré-selecionado adicionalmente com a roda (4) (mesmo durante o funcionamento).

O número de rotações necessário depende do produto a misturar e das condições de trabalho.

##

O arranque suave eletrônico aumenta lentamente o número de rotações, quando o interruptor de ligar/desligar (6) é pressionado. Deste modo, é evitado que o produto a misturar salpique.

##

A eletrônica da ferramenta elétrica mantém as rotações do cesto de misturar constantes na faixa definida numa vasta faixa de carga. Isso garante um rendimento de trabalho constante.

##

O desligamento rápido (KickBack Control) oferece um melhor controle sobre a ferramenta elétrica e aumenta assim a proteção do usuário em comparação às ferramentas elétricas sem o KickBack Control. Em caso de uma rotação repentina e imprevista da ferramenta elétrica sobre o eixo de rotação, a ferramenta elétrica se desliga.

O desligamento rápido é assinalado através do piscar em vermelho do LED para o KickBack Control (1) na ferramenta elétrica.

Para a recolocação em funcionamento solte o interruptor de ligar/desligar e pressione-o de novo.

- Se o desligamento rápido (KickBack Control) estiver com defeito, não é possível ligar mais a ferramenta elétrica. Só permita que a ferramenta elétrica seja consertada por pessoal especializado e qualificado e só com peças de reposição originais.