# Tekniske data

Røremaskine |  | GRW 18V-120
--- | --- | ---
Varenummer |  | ‎3 601 AC2 0..‎
Nominel spænding | V= | 18
Blød opstart |  | ●
Forvalg af omdrejningstal |  | ●
Konstantelektronik |  | ●
KickBack Control |  | ●
OmdrejningstalA) | o/min | 0-600
Værktøjsholder |  | M14
Maksimal rørekurv-diameter | mm | 120
VægtB) | kg | 2,9
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftC) og ved opbevaring | °C | -20 ... +50
Kompatible akkuer |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Anbefalede akkuer til fuld ydelse |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Anbefalede ladere |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Målt ved 20−25 °C med akku ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  Uden akku (akkuens vægt fremgår af www.bosch-professional.com).

C)

  begrænset ydelse ved temperaturer < 0 °C

Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.