# Thông số kỹ thuật

Dụng cụ khuấy |  | GRW 18V-120
--- | --- | ---
Mã số máy |  | ‎3 601 AC2 0..‎
Điện thế danh định | V= | 18
Khởi động Êm |  | ●
Chọn trước tốc độ |  | ●
Bộ phận điều áp điện tử |  | ●
KickBack Control |  | ●
Tốc độ không tảiA) | /phút | 0–600
Phần lắp dụng cụ |  | M14
Đường kính dụng cụ pha trộn tối đa | mm | 120
Trọng lượngB) | kg | 2,9
Nhiệt độ môi trường được khuyến nghị khi sạc | °C | 0 ... +35
Nhiệt độ môi trường cho phép trong quá trình vận hànhC) và trong quá trình lưu trữ | °C | –20 ... +50
Pin tương thích |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Pin được khuyên dùng cho công suất tối đa |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Thiết bị nạp được giới thiệu |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  được đo ở 20–25 °C với pin ProCORE18V 8.0Ah

B)

  không pin (Tìm trong lượng pin tại www.bosch-professional.com.)

C)

  hiệu suất giới hạn ở nhiệt độ < 0 °C

Các giá trị có thể khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm và tùy thuộc vào ứng dụng và điều kiện môi trường. Xem thêm thông tin chi tiết trên trang www.bosch-professional.com/wac.