# Upute za miješanje

- Izbjegavajte prskanje smjese. Inače bi moglo doći do klizanja pri držanju i gubitka kontrole nad električnim alatom.

- Izbjegavajte neprekidni rad električnog alata s manjim brojem okretaja. U suprotnom bi se motor električnog alata mogao pregrijati.

- Električni alat čuvajte na sigurnom mjestu. Pobrinite se da se ne prevrne. Električni alat bi se inače mogao oštetiti.

## Biranje košare za miješanje

Izbor košare za miješanje ovisi o smjesi.

Za smjesu manjeg viskoziteta, kao npr. disperzijska boja, lakovi, ljepila, mase za zalijevanje, cementne suspenzije, koristite košaru za miješanje s lijevom spiralom. U košari za miješanje s lijevom spiralom smjesa se miješa odozdo prema dolje. Košara za miješanje se potiskuje prema gore. Smjesa manjeg viskoziteta miješa se bez prskanja.

Za smjesu većeg viskoziteta, kao npr. gotova žbuka, beton, cement, estrih, kit, epoksidna smola, koristite košaru za miješanje s desnom spiralom. U košari za miješanje s desnom spiralom smjesa se miješa odozdo prema gore. Košara za miješanje se uranja u smjesu. Smjesa većeg viskoziteta će se optimalno promiješati.

Kod rada električni alat pomičite gore i dolje. Nakon uporabe očistite košaru za miješanje.