# Mise en marche

Les poussières, par ex. les poussières minérales, peuvent être nocives. Le contact avec les poussières ou leur inhalation peut entraîner des réactions allergiques et/ou des maladies respiratoires auprès de l’utilisateur ou des personnes se trouvant à proximité.
Les matériaux contenant de l’amiante ne doivent être travaillés que par des personnes qualifiées.

- Veillez à bien aérer la zone de travail.
- Il est recommandé de porter un masque respiratoire conforme à la classe de filtration P2.

Respectez la réglementation relative aux matériaux à travailler en vigueur dans votre pays.

##

Pour mettre en marche l’outil électroportatif, poussez d’abord le verrouillage d’enclenchement (5) vers le haut avec un doigt, appuyez ensuite sur l’interrupteur Marche/Arrêt (6) et maintenez-le enfoncé.

Pour arrêter l’outil électroportatif, relâchez l’interrupteur Marche/Arrêt (6).

##

### Réglage de la vitesse avec l’interrupteur Marche/Arrêt

Il est possible de faire varier en continu la vitesse de rotation de l’outil électroportatif en exerçant plus ou moins de pression sur l’interrupteur Marche/Arrêt (6).

Une légère pression sur l’interrupteur Marche/Arrêt (6) produit une faible vitesse de rotation. Plus l’on exerce de pression, plus la vitesse de rotation augmente.

### Réglage de la vitesse avec la molette de présélection de vitesse

La vitesse de rotation souhaitée peut aussi être présélectionnée à l’aide de la molette (4) (aussi pendant l’utilisation de l’outil).

La vitesse de rotation requise dépend de la nature du produit à mélanger et des conditions d’utilisation.

##

Le démarrage progressif électronique fait en sorte que la vitesse de rotation augmente graduellement lors de l’actionnement de l’interrupteur Marche/Arrêt (6). Cela évite les projections de produit et les éclaboussures.

##

L’électronique de l’outil électroportatif maintient constante la vitesse de rotation du malaxeur dans une grande plage de charge, à l’intérieur de la plage réglée. Cela permet un fonctionnement régulier et l’obtention d’un mélange homogène.

##

Le dispositif d’arrêt rapide (KickBack Control) améliore la maîtrise de l’outil électroportatif et donc la sécurité d’utilisation par rapport aux outils électroportatifs sans KickBack Control. L’outil électroportatif s’arrête immédiatement dès qu’il se met à tourner autour de son axe subitement, de façon imprévisible.

L’activation du dispositif d’arrêt rapide est signalée par le clignotement en rouge de la LED KickBack Control (1) sur l’outil électroportatif.

Pour remettre en marche l’outil électroportatif, relâchez l’interrupteur Marche/Arrêt et actionnez-le à nouveau.

- En cas de défaillance de la fonction KickBack Control, l’outil électroportatif ne peut plus être mis en marche. Faites réparer l’outil électroportatif par un professionnel qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange Bosch d’origine.