# Pracovní pokyny pro míchání

- Zabraňte stříkání míchaného materiálu. Jinak můžete uklouznout a ztratit kontrolu nad elektronářadím.

- Nepoužívejte elektronářadí v nepřetržitém provozu se sníženými otáčkami. Mohlo by dojít k přehřátí motoru elektronářadí.

- Elektronářadí skladujte na bezpečném místě. Zajistěte, aby nemohlo spadnout. Jinak se může elektronářadí poškodit.

## Volba míchací metly

Volba míchací metly závisí na míchaném materiálu.

Pro míchaný materiál s nízkou viskozitou, např. disperzní barvu, lak, lepidlo, zalévací hmotu, cementovou maltu, používejte míchací metlu s levou spirálou. Míchací metla s levou spirálou promíchává materiál shora dolů. Míchací metla je tlačená nahoru. Materiál s nízkou viskozitou při míchání téměř nestříká.

Pro míchaný materiál s vysokou viskozitou, např. hotovou omítku, beton, cement, potěr, tmelicí hmotu, epoxidovou pryskyřici, používejte míchací metlu s pravou spirálou. Míchací metla s pravou spirálou promíchává materiál zespoda nahoru. Míchací metla zajíždí do míchaného materiálu. Míchaný materiál s vysokou viskozitou je optimálně promíchán.

Pohybujte elektrickým nářadím při práci nahoru a dolů. Po použití míchací metlu očistěte.