# Technické údaje

Miešač |  | GRW 18V-120
--- | --- | ---
Číslo položky |  | ‎3 601 AC2 0..‎
Menovité napätie | V= | 18
Pozvoľný rozbeh |  | ●
Predvoľba otáčok |  | ●
Konštantná elektronika |  | ●
KickBack Control |  | ●
Voľnobežné otáčkyA) | min-1 | 0–600
Upnutie nástroja |  | M14
Maximálny priemer miešacieho nástroja | mm | 120
HmotnosťB) | kg | 2,9
Odporúčaná teplota okolia pri nabíjaní | °C | 0 ... +35
Povolená teplota okolia pri prevádzkeC) a pri skladovaní | °C | –20 ... +50
Kompatibilné akumulátory |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Odporúčané akumulátory pre plný výkon |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Odporúčané nabíjačky |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Merané pri 20−25 °C s akumulátorom ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  Bez akumulátora (hmotnosť akumulátora nájdete na stránkewww.bosch-professional.com)

C)

  obmedzený výkon pri teplotách < 0 °C

Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.