# Puesta en marcha

Los materiales en polvo, p. ej., los de tipo mineral, pueden ser nocivos para la salud. El contacto y la inhalación de estos polvos pueden provocar en el usuario o en las personas circundantes reacciones alérgicas o enfermedades respiratorias.
Los materiales que contengan amianto solamente deberán ser procesados por especialistas.

- Asegúrese de que el puesto de trabajo esté bien ventilado.
- Se recomienda una mascarilla protectora con un filtro de la clase P2.

Observe las prescripciones vigentes en su país sobre los materiales a trabajar.

##

Para la puesta en servicio de la herramienta eléctrica, empuje primero con el dedo hacia arriba el bloqueo de conexión (5), presione luego el interruptor de conexión/desconexión (6) y manténgalo presionado.

Para desconectar la herramienta eléctrica, suelte el interruptor de conexión/desconexión (6).

##

### Ajuste de la velocidad de giro con el interruptor de conexión/desconexión

La velocidad de giro de la herramienta eléctrica conectada puede regularse de modo continuo según la presión ejercida sobre el interruptor de conexión/desconexión (6).

Una presión leve sobre el interruptor de conexión/desconexión (6) produce una velocidad de giro baja. Al incrementar paulatinamente la presión aumenta en igual medida la velocidad de giro.

### Ajuste de la velocidad de giro con la rueda preselectora de velocidad de giro

La velocidad de giro deseada puede preseleccionarse adicionalmente con la rueda preselectora de velocidad de giro (4) (también durante el funcionamiento).

El número de revoluciones necesario depende del material a agitar y de las condiciones de trabajo.

##

El arranque suave electrónico aumenta las revoluciones lentamente al presionar el interruptor de conexión/desconexión (6). Así se evitan salpicaduras del material a agitar.

##

El sistema electrónico de la herramienta electrónica mantiene constante la velocidad de la cesta agitadora en un amplio rango de carga dentro del rango establecido.Esto garantiza un rendimiento laboral constante.

##

La desconexión rápida (KickBack Control) ofrece un mejor control sobre la herramienta eléctrica y aumenta así la protección del usuario, en comparación a las herramientas eléctricas sin KickBack Control. En caso de una repentina e imprevisible rotación de la herramienta eléctrica alrededor del eje de giro, se desconecta la herramienta eléctrica.

La desconexión rápida se indica mediante un parpadeo en rojo del LED de KickBack Control (1) en la herramienta eléctrica.

Para la nueva puesta en servicio suelte el interruptor de conexión/desconexión y acciónelo de nuevo.

- Si la función KickBack Control está defectuosa, ya no se deja conectar la herramienta eléctrica. Únicamente haga reparar su herramienta eléctrica por un profesional calificado, empleando exclusivamente piezas de repuesto originales.