# Saugos nuorodos dirbantiems su maišytuvais

- Įrankį abiem rankom laikykite už rankenų. Nesuvaldžius elektrinio įrankio, galima susižaloti.

- Maišydami degias medžiagas užtikrinkite pakankamą vėdinimą, kad išvengtumėte pavojingos atmosferos. Galite įkvėpti garų arba juos gali uždegti elektrinio įrankio sukelta kibirkštis.

- Nemaišykite maisto.Elektrinis įrankis ir jo papildoma įranga nėra skirti maistui ruošti.

- Įsitikinkite, kad maišymo rezervuaras yra stabilioje ir saugioje padėtyje. Rezervuaras, kuris nėra tinkamai įtvirtintas, gali netikėjai pajudėti.

- Laikykitės medžiagų, kurias reikia sumaišyti, instrukcijų ir įspėjimų.Maišomos medžiagos gali būti kenksmingos.

- Maišymo metu į maišymo rezervuarą nekiškite rankų ir jokių pašalinių daiktų.Prisilietus prie maišymo sraigto galimi sunkūs sužalojimai.

- Elektrinį įrankį įjunkite ir išjunkite tik maišymo rezervuare. Maišymo sraigtas gali netikėtai išlinkti ar pasisukti.

- Neapdirbkite sprogių medžiagų (pvz., labai degių tirpiklių). Elektriniai įrankiai kelia kibirkštis, kurios gali uždegti kylančius garus.

- Laikykitės maišomos medžiagos saugos duomenų lape pateiktų instrukcijų ir įspėjamųjų nuorodų. Maišoma medžiaga gali būti kenksminga sveikatai.

- Nenaudokite elektrinio įrankio su stovu. Elektrinis įrankis nėra skirtas naudoti stacionariai.

- Pažeidus akumuliatorių ar netinkamai jį naudojant, gali išsiveržti garų. Akumuliatorius gali užsidegti arba sprogti. Išvėdinkite patalpą ir, jei nukentėjote, kreipkitės į gydytoją. Šie garai gali sudirginti kvėpavimo takus.

- Neatidarykite akumuliatoriaus ir nedarykite jokių jo pakeitimų. Galimas trumpojo sujungimo pavojus.

- Aštrūs daiktai, pvz., vinys ar atsuktuvai, arba išorinė jėga gali pažeisti akumuliatorių. Dėl to gali įvykti vidinis trumpasis jungimas ir akumuliatorius gali sudegti, pradėti rūkti, sprogti ar perkaisti.

- Akumuliatorių naudokite tik gamintojo gaminiuose. Tik taip apsaugosite akumuliatorių nuo pavojingos per didelės apkrovos.

| Saugokite akumuliatorių nuo karščio, pvz., taip pat ir nuo ilgalaikio saulės spindulių poveikio, ugnies, nešvarumų, vandens ir drėgmės. Iškyla sprogimo ir trumpojo jungimo pavojus.