# Pengoperasian awal

Debu, misalnya debu mineral, dapat berbahaya bagi kesehatan. Menyentuh atau menghirup debu dapat mengakibatkan reaksi alergi dan/atau gangguan saluran pernapasan bagi pengguna atau orang yang berada di dekatnya.
Pekerjaan yang berkaitan dengan material yang mengandung asbes hanya boleh dilakukan oleh orang yang ahli.

- Pastikan terdapat ventilasi udara yang baik di tempat pengerjaan.
- Direkomendasikan untuk memakai masker antidebu dengan filter kelas P2.

Perhatikan peraturan yang berlaku di negara Anda terkait material yang akan dikerjakan.

##

Untuk pengoperasian awal perkakas listrik, geser terlebih dahulu kunci pengaman (5) ke atas dengan jari, lalu tekan dan tahan tombol on/off (6).

Untuk mematikan perkakas listrik, lepaskan tombol on/off (6).

##

### Mengatur kecepatan putaran dengan tombol on/off

Kecepatan putaran perkakas listrik yang diaktifkan dapat diatur secara kontinu bergantung pada seberapa kuat tombol on/off (6) ditekan.

Jika tombol on/off (6) sedikit ditekan, kecepatan putaran akan menjadi rendah. Tekanan yang lebih besar mengakibatkan kecepatan putaran yang lebih tinggi.

### Mengatur kecepatan putaran dengan selektor penyetel untuk pemilihan awal kecepatan putaran

Kecepatan putaran yang diinginkan juga dapat dipilih sebelumnya menggunakan selektor penyetel (4) (juga selama pengoperasian).

Kecepatan putaran yang diperlukan bergantung pada adukan dan kondisi pengerjaan.

##

Start halus elektronik meningkatkan kecepatan putaran secara perlahan saat tombol on/off (6) ditekan. Dengan demikian, adukan tidak akan terciprat.

##

Perangkat elektronik pada perkakas listrik menjaga kecepatan putaran tongkat pengaduk tetap konstan dalam rentang yang ditentukan pada beragam rentang beban. Hal ini menjamin hasil kerja yang merata.

##

Penonaktifan cepat (KickBack Control) menawarkan kontrol yang lebih baik pada perkakas listrik dan meningkatkan perlindungan terhadap pengguna dibandingkan dengan perkakas listrik tanpa KickBack Control. Jika perkakas listrik berputar secara tiba-tiba dan tidak terduga pada poros bor, perkakas listrik akan mati.

Penonaktifan cepat ditandai dengan LED yang berkedip merah untuk KickBack Control (1) pada perkakas listrik.

Untuk mengoperasikan kembali perkakas listrik, lepaskan tombol on/off dan kemudian tekan kembali.

- Jika fungsi KickBack Control rusak, perkakas listrik tidak lagi dapat dihidupkan. Hanya lakukan perbaikan perkakas listrik oleh teknisi ahli resmi dan hanya gunakan suku cadang asli.