# การเริ่มใช้งาน

ฝุ่น ต. ย. เช่น ฝุ่นแร่ธาตุ อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ การสัมผัส‌หรือ‌การหายใจ‌เอา‌ฝุ่น‌เข้าไป‌อาจ‌ทำให้‌เกิด‌ปฏิกิริยา‌แพ้ฝุ่น และ/‌หรือ‌นำมา‌ซึ่ง‌โรค‌ติดเชื้อ‌ระบบ‌หายใจ‌แก่‌ผู้ใช้‌เครื่อง‌หรือ‌ผู้‌ที่‌ยืน‌อยู่‌ใกล้เคียง
สำหรับ‌วัสดุ‌ที่‌‌มี‌แอสเบสทอส‌ต้อง‌ให้‌ผู้‌เชี่ยวชาญ‌ทำงาน‌เท่านั้น

- จัด‌สถานที่‌ทำงาน‌ให้‌มี‌การระบาย‌อากาศ‌ที่ดี
- ขอแนะนำ‌ให้‌สวม‌หน้ากาก‌ป้องกัน‌การติดเชื้อ‌ที่มี‌ระดับ-‌ไส้กรอง P2

ปฏิบัติ‌ตาม‌กฎ‌ข้อ‌บังคับ‌ที่‌เกี่ยวกับ‌วัสดุ‌ชิ้นงานที่‌บังคับ‌ใช้‌ใน‌ประเทศ‌ของ‌ท่าน

##

สำหรับการเริ่มใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า ก่อนอื่นให้เลื่อนตัวล็อคป้องกันการเปิดใช้งาน (5) ขึ้นด้านบนโดยใช้นิ้วมือ จากนั้นกดสวิทช์เปิด-ปิด (6) ค้างไว้

เมื่อต้องการปิดสวิทช์เครื่องมือไฟฟ้า ให้ปล่อยสวิทช์เปิด-ปิด (6)

##

### การปรับความเร็วรอบโดยใช้สวิทช์เปิด-ปิด

คุณสามารถปรับความเร็วรอบของเครื่องมือไฟฟ้าที่เปิดสวิทช์อยู่ได้อย่างต่อเนื่องตามแรงกดมากน้อยบนสวิทช์เปิด-ปิด (6)

การกดสวิทช์เปิด-ปิด (6) เบาจะได้ความเร็วรอบต่ำ การกดสวิทช์แรงยิ่งขึ้นจะได้ความเร็วรอบสูงขึ้น

### การปรับความเร็วรอบโดยใช้ล้อปรับเลือกความเร็วรอบล่วงหน้า

คุณสามารถเลือกความเร็วรอบที่ต้องการล่วงหน้าเพิ่มเติมได้โดยใช้ล้อปรับเลือกความเร็วรอบล่วงหน้า (4) (แม้ในระหว่างที่เครื่องทำงานอยู่)

ทั้งนี้ความเร็วรอบที่จำเป็นจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่นำมาปั่นผสมและเงื่อนไขในการทำงาน

##

ระบบเริ่มการทำงานอย่างนุ่มนวลแบบอิเล็กทรอนิกส์จะเพิ่มความเร็วรอบขึ้นอย่างช้าๆ เมื่อกดสวิตช์เปิด/ปิด (6) วิธีนี้ช่วยให้วัสดุที่นำมาปั่นผสมไม่กระเด็นออกมา

##

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องมือไฟฟ้าจะรักษาความเร็วของหัวตะกร้อให้คงที่ในช่วงความเร็วรอบที่ตั้งค่าไว้เมื่อใช้งานเครื่องมือเป็นบริเวณกว้าง วิธีนี้ช่วยรับประกันว่าเครื่องจะมีกำลังการทำงานที่สม่ำเสมอกัน

##

การปิดระบบอย่างรวดเร็ว (KickBack Control) ช่วยให้สามารถควบคุมเครื่องมือไฟฟ้าได้ดียิ่งขึ้นและปกป้องผู้ใช้มากยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับเครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่มี KickBack Control หากเครื่องมือไฟฟ้าเกิดการหมุนรอบแกนสว่านอย่างฉับพลันและไม่คาดคิด เครื่องมือไฟฟ้าจะปิดการทำงาน

เมื่อมีการปิดการทำงานของระบบอย่างรวดเร็ว ไฟ LED สีแดงของระบบ KickBack Control (1) บนเครื่องมือไฟฟ้าจะกะพริบ

เมื่อต้องการเริ่มต้นทำงานอีกครั้งให้ปล่อยนิ้วจากสวิทช์เปิด-ปิดและกดสวิทช์อีกครั้ง

- หากฟังก์ชั่นการควบคุมแรงสั่นสะเทือน (KickBack Control) ชำรุด จะไม่สามารถเปิดเครื่องมือไฟฟ้าได้อีกต่อไป ส่ง‌เครื่องมือวัดให้‌ช่าง‌ผู้‌เชี่ยวชาญ‌ตรวจซ่อม‌และ‌ใช้‌อะไหล่‌เปลี่ยน‌ของแท้‌เท่านั้น