# 開始使用

像是礦物類的廢塵可能有損健康。機器操作者或者工地附近的人如果接觸、吸入這些廢塵，可能會有過敏反應或者感染呼吸道疾病。
只有經過專業訓練的人才允許加工含石棉的物料。

- 工作場所要保持空氣流通。
- 建議佩戴 P2 過濾等級的口罩。

請留意並遵守貴國的物料加工相關法規。

##

若要讓電動工具開始運轉，請用手指將作動安全鎖 (5) 向上推，接著再按住起停開關 (6) 不要放開。

放開起停開關 (6)，即可讓電動工具停止運轉。

##

### 使用起停開關調整轉速

您可為已啟動的電動工具無段調控轉速，轉速是由按壓起停開關 (6) 的深度而定。

輕按起停開關 (6) 時，轉速較低。逐漸在開關上加壓，轉速也會跟著提高。

### 使用轉速設定轉鈕調整轉速

也可透過轉鈕 (4) 預選所需的轉速（即使是在工具運作期間）。

所需轉速取決於攪拌混合物種類和工作條件。

##

當按下起停開關 (6) 時，電子控制的緩速起動功能會緩慢增加速度。這可以防止攪拌混合物飛濺。

##

電動工具的電子裝置可讓攪拌槳的轉度在設定範圍內的大負載範圍內保持不變。此可確保穩定的工作性能。

##

與未配備 KickBack Control 的電動工具相較之下，快關功能（KickBack Control）可讓您更容易掌控電動工具，因此操作人員的安全性也就隨之獲得更多保障。電動工具的轉軸只要一有非預期性的突發旋轉動作，將立即停機。

電動工具上的 KickBack Control LED (1) 閃爍紅燈即代表快關功能啟用。

此時若想繼續操作，則須先將起停開關放開後再重新按壓。

- 當 KickBack Control 功能故障時，不得再開啟電動工具。本電動工具僅可交由合格的專業技師以原廠替換零件進行維修。